|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif | |  |  | | --- | --- | | ***Oyster ®*** | | | http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif | | | X | *Oyster ® is de gebruiksvriendelijke satelliet systeem voor het programma variatie en comfort in een klas. Range en briljante beeldscherpte in combinatie met digitale satelliet-detectie mogelijk te maken ook de Canarische Eilanden of Griekenland optimale ontvangst van uw favoriete programma's.* | | X | **Comfort in een klasse**  die reist naar de uithoeken en een hoge waarde op  sets satelliet ontvangst met een maximum aan comfort, met de  Oyster ® beste waarde.  De 65 of 85er- Oyster ® antenne genieten TV en radio-programma's in heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De Oyster ®heeft een uitzonderlijk goede slecht weer ontvangst reserve, omdat de antenne grootte enige invloed heeft op het aantal en de ontvangstkwaliteit van de programma's. Oyster ® wordt genoemd in het Duits oester. En de naam zegt het al: In gesloten toestand, de kostbare interne leven veilig is als een parel in zijn schelp. De intelligente software versnelt de bereidheid voor de ontvangst van radio en televisie.  **De Oyster ® is verkrijgbaar in verschillende versies:**  [**[X](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_vision.html)Oyster ® Vision**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_vision.html) De ontvanger-onafhankelijke versie met een aparte controle-eenheid  en een handig bedieningspaneel voor de vrije keuze van de ontvanger.  [**[X](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_ci+.html) Oyster ® CI +**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_ci+.html) HD-ontvanger met CI + slot voor HD +. Free to Air, de zenders ARD HD, ZDF HD, enz. Met een betaalde HD + kaart en een CI + HD + module kan de privé-zenders als RTL HD, Sat.1 HD, enz. Worden ontvangen.  [**[X](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_hdtv.html) Oyster ® HDTV**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_hdtv.html) HD-ontvanger "Europa" voor alle free to air HD-zenders zoals ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Kika HD, HD 3sat, Phoenix HD, etc.  [**[X](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_premium.html) Oester Premium**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_premium.html) Speciaal voor klanten die willen een complete uitrusting hebben van een enkele bron. Deze premie systeem kunt u beide apparaten met slechts één afstandsbediening eenvoudig en makkelijk te gebruiken.  [**[X](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_web.html)Oyster ® Internet HDTV**](http://www.ten-haaft.de/d/produkte_oyster_web.html) Oyster ® Internet biedt een eenvoudige bediening met een volledig automatische verbinding. Het maakt het mogelijk zowel internettoegang met DSL snelheid, evenals een zeer brede dekking, premium tv-ontvangst. | | [X](javascript:pc_openWindow('oyster-3d.html','3d','500','410','toolbar=no,location=no,scrollbars=no');) | |  | | --- | | [X](javascript:pc_openWindow('oyster-3d.html','3d','500','410','toolbar=no,location=no,scrollbars=no');) |  |  | | --- | | **Oyster ® Animated Film:** Wanneer u klikt op het systeem draait 360 ° naar links naar links. Door te klikken op 360º rechts het systeem draait naar rechts. Als u klikt op het pictogram om het recht te openen en sluiten van de faciliteit. Als u op de afbeelding klikt, schakelt het systeem geleidelijk naar rechts of links. | | | X | | | X | Hoogte 22 cm  gewicht 14 kg  Ø 65 cm / 85 cm | | http://www.ten-haaft.de/images/misc/trans.gif | | | |  | | --- | | Ontvangstbereik 1 | | Ontvangstbereik 1  Ø 85 cm antenne | |  |  |  | | --- | | Ontvangstbereik 2 | | Ontvangstbereik 2  tot 65 cm diameter antenne | |  | | **Dekkingsgebied**  *Het ontvangstbereik vermeld, geven bij benadering de kern bereiken. En buiten haar receptie kan mogelijk zijn, maar misschien niet alle programma's.*  *Individuele kanalen kunnen een korter bereik hebben.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **ASTRA 1** | |  |  | Alle Duitse digitale TV en Radio programma's | |  |  | **Hotbird** | |  | | | | Stand 07-2014 | | | | | 1 | | | **XKenmerken** :   * 65 cm of 85 cm antenne bereik voor pure * Digitale Satellitenfindung- en identificatie binnen handbereik * Volautomatische uitlijning binnen meestal 30-60 secondentorentje * Onafhankelijke terugtrekken aan voertuig start * Hoogwaardige afwerking van robuuste materialen * \* Innovatieve Swivel-head technologie:  Hier, alleen het hoofd van de antenne draait, de antenne lichaam is vast * Aerodynamisch ontwerp voor een lage luchtweerstand * Waterdicht Kunstruktion om te voorkomen dat het bevriezen  in de winter * Ruimtebesparende montage, veilig opgesloten in de ingeschoven toestand en slechts 22 cm hoog | | |